Procédure de vérification

|  |  |
| --- | --- |
| **Objet :** | Infrastructure interne de NOCOSIUM |
| **Fréquence de vérification :** | Quotidienne (9h) |
| **Responsable :** | Jérémy VALENTIN |
| **Suppléant :** | Nathanaël SPRIET |
| **Révision :** | V3 |

1. Vérifier le fonctionnement du site WEB de NOCOSIUM :
   1. Se rendre sur [nocosium.fr](http://nocosium.fr) et constater le bon fonctionnement.
   2. Exécuter le script « verification\_alias.sh » et constater que toutes les lignes indiquent « [OK] ».
2. Vérifier le fonctionnement du VPN de Vaulx-en-Velin :
   1. Se connecter en utilisant son propre identifiant pour se connecter au VPN.
   2. Vérifier en se rendant sur <http://whatismyipaddress.com> que l’adresse indiquée est 193.251.188.237.
3. Vérifier le fonctionnement du VPN de Valence :
   1. Se connecter en utilisant son propre identifiant pour se connecter au VPN.
   2. Vérifier en se rendant sur <http://whatismyipaddress.com> que l’adresse indiquée est 217.128.232.154.
4. Vérifier le fonctionnement de la caméra de Vaulx-en-Velin :
   1. Se connecter à <http://nocostation-vev.nocosium.fr:1000>.
   2. Vérifier l’affichage de la vidéo.
5. Vérifier le fonctionnement de la caméra de Valence :
   1. Se connecter à <http://valence.nocosium.fr:1000>.
   2. Vérifier l’affichage de la vidéo.
6. Vérifier le fonctionnement des serveurs GTF déployés :
   1. Se connecter à <http://test-gtf.nocosium.fr> (pré-production Alyatec).
   2. Se connecter à <http://test-gtf.nocosium.fr:20548> (développement).
7. Vérifier les DNS de NOCOSIUM :
   1. Exécuter le script « verification\_dns.sh » et constater que toutes les lignes indiquent [OK].
8. Vérifier le fonctionnement du JACE de Valence :
   1. PROCEDURE A REDIGER.